BENNY & JOYCE (5er Besetzung)

TECHNICAL RIDER (KOMPAKT)
[bookmark: _GoBack]
1. Sound & FOH-Anweisungen

· Stil: Pop / Soul Covers. Knackiger, transparenter Sound.
· Wichtig – Lead Vocals: Die Sängerin singt recht leise und gibt wenig Input. Die Stimme muss am FOH deutlich freigestellt und präsenzerhöht werden (Fokus auf EQ / Frequenz-Separation). Bitte auf den Vocals möglichst KEINE oder nur SEHR WENIG Kompression einsetzen, um die natürliche Dynamik und Offenheit der Stimme nicht zu erdrücken.
· Effekte & Monitoring: Für beide Gesangspositionen (Lead & Keys) wird ein hochwertiger Reverb (Hall) sowohl auf der PA als auch zwingend auf den Monitoren/Wedges benötigt.
· Keys: Dienen als Guide-Instrument und müssen im Gesamtmix sowie auf den Monitoren stets gut hörbar sein.

2. Kanalbelegung (Input-List)

	Ch.
	Instrument
	Mikrofon / DI
	Stativ
	Bemerkungen

	1
	Kick
	Shure Beta 91A / o.ä.
	
	

	2
	Snare
	Shure SM57
	
	

	3
	Hi-Hat
	Kondensatormikrofon
	
	

	4-6
	3x Toms
	Clip-Mikrofone
	
	2x Rack Tom, 1x Floor Tom

	7-8
	Overheads (L/R)
	Kondensatormikrofone
	
	

	9
	Bass
	Line-Out (XLR)
	–
	Direkt aus Amp/DI

	10
	E-Gitarre
	Line-Out (XLR)
	–
	Aus Kemper

	11-12
	Keyboard (L/R)
	1x Stereo-DI-Box (Aktiv)
	–
	Guide-Instrument

	13
	Lead Vocals (Fe.)
	Shure Beta 87A / alt. Beta 58A
	Tellerstativ
	Leise Stimme! Bitte Gain-Reserve beachten & Reverb auf Monitor.

	14
	Vocals (Male / Keys)
	Shure Beta 87A / alt. Beta 58A
	Großes Galgenstativ
	Am Keyboard-Platz. Zwingend Galgenstativ erforderlich! Reverb auf Monitor.



3. Monitoring & Monitor-Wedges (12-Zoll)

· Lead Vocals (Female): Benötigt zwei physische Wedges (Dual-Wedge-Setup direkt an ihrer Position vorne mittig-rechts) mit Vocal-Reverb. Keine Monitore auf der rechten Außenseite.
· Keys & Vocals (Male): Benötigt eine Wedge (vorne mittig-links) mit Vocal-Reverb.
· E-Gitarre: Benötigt eine Wedge (direkt platziert vor dem Gitarren-Setup hinten rechts).
· Drums: Benötigt eine Wedge (positioniert direkt neben dem Drumset-Podest).
· In-Ear Option: Falls In-Ear genutzt wird, NUR in Stereo (kein Mono-Mix!). Die 3 Front- Wedges bleiben als physischer Support für das Bühnen-Feeling bestehen.

4. Bühnenaufbau (Stage-Plot Details)

· Vorne:
· Mittig Links: Vocals / Keys (Yamaha Montage) + 1x Monitor-Wedge + Großes Galgenstativ + Strom + Stereo-DI
· Mittig Rechts: Lead Vocals (Female) + 2x Monitor-Wedges + Tellerstativ
· Hinten:
· Links hinten: Bass (Line-Out) + Strom
· Mittig hinten: Standard Drumset + 1x Monitor-Wedge (direkt daneben platziert) + Strom
· Rechts hinten: E-Gitarre (Kemper) + 1x Monitor-Wedge (davor) + Strom
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