BENNY & JOYCE (6er mit Sax)
[bookmark: _GoBack]BÜHNENANWEISUNG
1. Sound & FOH-Anweisungen

· Stil: Pop / Soul Covers. Knackiger, transparenter Sound.
· Wichtig – Lead Vocals: Die Sängerin singt recht leise und gibt wenig Input. Die Stimme muss am FOH deutlich freigestellt und präsenzerhöht werden (Fokus auf EQ / Frequenz-Separation). Bitte auf den Vocals möglichst KEINE oder nur SEHR WENIG Kompression einsetzen, um die natürliche Dynamik und Offenheit der Stimme nicht zu erdrücken.
· Effekte & Monitoring: Für beide Gesangspositionen (Lead & Keys) wird ein hochwertiger Reverb (Hall) sowohl auf der PA als auch zwingend auf den Monitoren/Wedges benötigt.
· Keys: Dienen als Guide-Instrument und müssen im Gesamtmix sowie auf den Monitoren stets gut hörbar sein.
2. Kanalbelegung (Input-List)
	Ch.
	Instrument
	Mikrofon / DI
	Stativ / Zubehör
	Bemerkungen

	1
	Kick
	Shure Beta 91A / o.ä.
	–
	

	2
	Snare
	Shure SM57
	–
	

	3
	Hi-Hat
	Kondensatormikrofon
	–
	

	4-6
	3x Toms
	Clip-Mikrofone
	–
	2x Rack Tom, 1x Floor Tom

	7-8
	Overheads (L/R)
	Kondensatormikrofone
	–
	

	9
	Bass
	Line-Out (XLR)
	–
	Direkt aus Amp/DI

	10
	E-Gitarre
	Line-Out (XLR)
	–
	Aus Kemper

	11-12
	Keyboard (L/R)
	1x Stereo-DI-Box (Aktiv)
	–
	Guide-Instrument (Yamaha Montage)

	13
	Lead Vocals (Fe.)
	Shure Beta 87A / alt. Beta 58A
	Tellerstativ
	Leise Stimme! Bitte Gain-Reserve beachten & Reverb auf Monitor.

	14
	Vocals (Male / Keys)
	Shure Beta 87A / alt. Beta 58A
	Großes Galgenstativ
	Am Keyboard-Platz. Zwingend Galgenstativ! Reverb auf Monitor.

	15-16
	Saxophone (L/R)
	Eigenes Funkmikro (Stereo)
	Instrumentenständer
	Signal kommt per XLR aus Funkempfänger an eine Stereo-DI-Box.


3. Monitoring & Monitor-Wedges (12-Zoll)
· Lead Vocals (Female): Benötigt zwei physische Wedges (Dual-Wedge-Setup direkt an ihrer Position vorne mittig-rechts) mit Vocal-Reverb.
· Keys & Vocals (Male): Benötigt eine Wedge (vorne mittig-links) mit Vocal-Reverb.
· Saxophone: Benötigt eine eigene Wedge (vorne rechts außen).
· E-Gitarre: Benötigt eine Wedge (direkt platziert vor dem Gitarren-Setup hinten rechts).
· Drums: Benötigt eine Wedge (positioniert direkt neben dem Drumset-Podest).
· In-Ear Option: Falls In-Ear genutzt wird, NUR in Stereo (kein Mono-Mix!). Die genannten Wedges bleiben als Support bestehen.
· 
4. Textbasierter Bühnenaufbau (Stage-Plot Details) (Frontrow – von links nach rechts aus Publikumssicht):
1. Vorne mittig-links: Vocals / Keys (Yamaha Montage)
· Equipment: 1x Monitor-Wedge, 1x großes Galgenstativ, 1x Stereo-DI-Box, Stromanschlüsse (Schuko).
2. Vorne mittig-rechts: Lead Vocals (Female)
· Equipment: 2x Monitor-Wedges (direkt nebeneinander vor ihr), 1x Tellerstativ (Gussrundsockel).
3. Vorne ganz rechts (Far-Right): Saxophon
· Equipment: 1x Monitor-Wedge, 1x Instrumentenständer (keine Person), 1x Stereo-DI-Box für den eigenen Funkempfänger, Stromanschluss.
HINTEN (Backline – von links nach rechts aus Publikumssicht):
1. Hinten links: Bass-Gitarre
· Equipment: Bass-Amp (Line-Out via XLR), Stromanschluss.
2. Hinten mittig: Drums
· Equipment: Standard Drumset auf Teppich oder 2x2m Podest. 1x Monitor-Wedge direkt rechts neben dem Podest platziert. Stromanschluss.
3. Hinten rechts: E-Gitarre
· Equipment: E-Gitarren-Setup (Kemper), Line-Out via XLR, 1x Monitor-Wedge direkt davor, Stromanschluss.
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